|  |
| --- |
| Table S7. Intersession Reproducibility of 8 Different Devices in Measuring vector J45 (N = 35) |
| Device | Mean difference ± SD | Sw | 2.77 Sw | ICC |
| Tomey RC | -0.02 ± 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.922 |
| Topcon KR | -0.01 ± 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.965 |
| IOLMaster | -0.01 ± 0.09 | 0.06 | 0.17 | 0.898 |
| EyeSys Vista | -0.01 ± 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.964 |
| Medmont | 0.01 ± 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.803 |
| Topolyzer | -0.01 ± 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.971 |
| Pentacam | 0.01 ± 0.07 | 0.05 | 0.14 | 0.906 |
| Sirius | -0.01 ± 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.953 |
| D = diopter, SD = standard deviation, Sw = within-subject standard deviation, COV = within-subject coefficient of variation, ICC = intraclass correlation coefficient. |