|  |  |
| --- | --- |
|  | BPND core with |
| ROIs | R1 | fitted R1 | R1 = 1 |
| [11C]PK11195 | 1.35±0.26 | 2.45±1.29 | 2.02±0.96 |
| [18F]DPA-714 | 1.75±0.73\* | 4.43±3.69\* | 3.07±1.98\* |