|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *a* (pF) | *f* (Hz) | *α* (s-1) | *capacitance range* (pF) | *N* |
| **DOPC** | -90 ± 20 | 530 ± 66 | 730 ± 63 | 64 - 300 | 9 |
| **DPhPC** | -150 ± 13 | 1100 ± 230 | 1000 ± 110 | 57 -150 | 6 |
| **(20:1)PC** | -75 ± 23 | 430 ± 28 | 440 ± 39 | 71 -230 | 7 |