|  |  |
| --- | --- |
| **Parameters**  |  **Values**  |
| Network Size  |  100 m × 60 m  |
| Sensor Nodes  |  60  |
| BS |  (50 m, 30 m)  |
| Packet Size  |  4000 bits |
| Initial Energy   |  0.5 J  |
| Dissipated Energy per Bit  |  50 nJ/bit  |
| Probability of Packet Drop  |  0.3  |

Table 1: Simulation parameters