|  |  |
| --- | --- |
| **Parameters** | **Values** |
| Network Size | 100 m × 60 m |
| Sensor Nodes | 60 |
| BS | (50 m, 30 m) |
| Packet Size | 4000 bits |
| Initial Energy | 0.5 J |
| Dissipated Energy per Bit | 50 nJ/bit |
| Probability of Packet Drop | 0.3 |

Table 1: Simulation parameters