|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Table S1. Control Signals** | | | |
|  | Control Dimensions | | |
| Subject | Left/Right | Forward/Backward | Up/Down |
| S1 | C4/12,15,18 Hz (+) CP2/9,15 Hz (+) C3/12 Hz (-) | C4/12,15,18 Hz (-) CP2/9,15 Hz (-) C3/12 Hz (-) | Cz/12,24 Hz (+) FCz/12 Hz (+) |
| S2 | C4/15,18 Hz (+) C3/12 Hz (-) | C4/15,18 Hz (-) C3/12 Hz (-) | Cz/12 Hz (+) |
| S3 | C4/12 Hz (+)  C3/12 Hz (-) | C4/12 Hz (-)  C3/12 Hz (-) | Cz/12 Hz (+)  FC4/12 Hz (-) |